

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 4029-63**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

[**Москва**](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi8XKy8qH2a7bL-qlN42UB5om81MX5lZfSj31k5FfsFRqmzgtFNn9gbU19JjYIEMFxqHyhFF9aLlMGrVU4yVOvS4wuLFjpDDWzv2*JhyCyY8l0A1xYDueMKnQpdNjDzFlLvwYqXEpvQ*vq31i0dNIlhMRfFtd5fehir0fJoJ8tGohgiWmIYkLCXj-XJpDTAZMhyjQySNdq0VwUsEVeodANVbPL8PQQk8HtFR*unphDSQ6nELRk5DTw-UHGR45EtDriNvvVAd3zmIXx-HSea6ceJ50aFI*LYCnRQyWwdsYjn3j4CPO6-SytS-ygcLT3-tF1eEZ0Z-nVwoKs2p7X4Q54rWAhq3jMTqnqBA6xsr*pz4rfKYvAfNrhCi9Fnl8XbOL0zegQQRHEaEMe5VMWA513*wJiXydvg0NcoY8E9WrOdm9VL5d8vPooYAZ8L0Ylp*X5kuu*g9lHEJ7ZV0m84UVSmNBsKEacoAYoEgmAgPh1ibERjgjJli*uSRyJRX9rTg1YnM82CcAHqMmp-psk8yjzRaj0bVYQvMlvSfFC*ORfj7nyfzOFo*TQmQWOsmanpZeyg9foMaAXkEWJXeT1lSbMYZa7eA9DRpUYr0e1iQj0If40hE95p*ld10&eurl%5B%5D=BgLZi0lISUjfz3eL2eS7RBRktXCcWcnV*u-pTGCX925YRbCcj-iS-FobQ6k)

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

|  |  |
| --- | --- |
| **ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ****Конструкция и размеры**Round roofing felt nails.Construction and dimensions | **ГОСТ4029-63** |

**Дата введения 01.07.64**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм

| Длина стержня *d* | Длина гвоздя *l* |
| --- | --- |
| 2,0 | 20 |
| 25 |
| 2,5 | 32 |
| 40 |
| 3,0 | 40 |

Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

*Гвозди 2×25 ГОСТ 4029-63*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283–75.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

*Справочное*

**Теоретическая масса гвоздей**

| Размер гвоздей *d×l*, мм | Масса 1000 г8воздей, кг, » |
| --- | --- |
| 2,0×20 | 0,482 |
| 2,0×25 | 0,605 |
| 2,5×32 | 1,22 |
| 2,5×40 | 1,52 |
| 3,0×40 | 2,23 |

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029-48**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ**[**НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BgLZiwoEBQTvtbFQpHEuvAYfjBGteNicbd3UwRsJtuQLWeJgYsnu9aXCOW-oJpbH9N1jffUPzmk3okZa9*o0VM-CHTtPOD1*OWNIR*Hm60BR0F**3Dyxsshbw0Frdm-iob1cBtVhrB7*AdLK1*5Bx3gAZP3MTPKBl657P1yvHv2fqgFXCvIC0Fmhc9QZdbzIEl06tD1NI4B4v2zn9wjbANIWdrNxWVcvBTSsCxWPhuYjkD6TAhxdyeV**yAAypLGpSnt51u7OsKQLxs1J7caekD2lY-WZeYULV7-iy1Zkx0j6Olg8Uyp9Ot4gkt5PFpBdCfEoGonGBlq5MzTuuriOivjTGa9fs4r7*4jIXXMZzP6MFHE-6yNmdxKAQW2aIK*-IPMsSyw*T75-sBuQv42PnxCaQ2*B98Pgk0uV-eI11mEtO4mxenLIPq6PXrbChVggDXVy-eCS4SEE3bmNXA-vAqNbFQ1x-K0neMQsn7*jnM1tPIv*8BgNtsmoClUe09ep8Yn6j3QFNKCw04*2PHdyRPhTH68dR1yPccjoRTd1HUeAx7aIdms*p7ZTgz6bxIePFFq0ZXH5iU7P9AebLCB7lVa1fhOUM7XItm94lW49iq3p*yLnL5BURohBPv*BVEcCfcAxfyQDE1BrwjZ6rAKPTWBzvlv3sPiKgT-46y51OAdw2-y&eurl%5B%5D=BgLZi09OT06r51Xdj7LtEkIy4ybKD5*DrLm-GnvemPWXhM97GWOd3sNnKVk)

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| [ГОСТ 283-75](http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1511.phtm) | 2 |

**5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353.**

**6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2–81,4–88.**