

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**ГВОЗДИ**[**КРОВЕЛЬНЫЕ**](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi7G8vbx*WaxtmUwTgTsisSyQReWhUODp-Ji0yYzj*fgbX9NesIEvxNpxVT8JTX8PUajJMWNwwRYdgTA6RKkErEFQt7reyOQPsJhThIYAqLQLnISlMCw-5uqczkboh52zZ3*YhayqPx5rs3ZOxmqMDOFuPtzEjrncevPLxx4BN9eM-FZDvGxI7gj6ssVgKdJjWIdS4Ap-aZIyChqjoZ216F*kGEUyGPb8PHw1DyAmiOh1omz1pT4*N6vsBvQpH43I1W9qpQMxp1JE-KOClcZrUvO7ISdM5mrw6S4PzbfSJQk*hsXw1KkTJQu7uGp3crhtIHBrkGpPST6DRns5WnwXg8irMhbGNZBNcjohD59REJpkqAtW07dLq94hgmfTtLMFINny4VGS7R7aLPvca25Ry5W6YGEdZO4fCp6RCy5WNLF5JN3lGH-eWZ7L-O9fr0UIDfSglTU08rnErQkpgJ0cCTkOrPSGW6XdcUsgsNU2BnyHtJpsAq5hmfzL5Z4yfE9MuSeuqHqw8hkxwaLeEM*pxg8&eurl%5B%5D=BgLZi0RFREX5XHKs-sOcYzNDkle7fu7y3cjOa7DpH0rx-WIT94*wXQKFRdo)

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 4030-63**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

[**Москва**](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi8XKy8rHGDoV4TRr*UNayVToPZ3ZKJiRhPM7XV*RfpqkVfbj2hczT3v7OlYW7o3LCG88Sp*zpneC1HuaLeuAc*D*dn*tav4YAEWFc7RahdEQIrgp5BvUML-llVe5Zyrpvq41Ww3moG08V9eFbZl2LJvhob3kmWFVx*pHkniiycut2-qYK6NcxJSku5CoFJdRFLQjZXVKnJrlMYg*CKDCIBDdRDq5f48mcSSnRQsBTnVcyhClpQgR01h26hD9sN8BVxwvfgNbqbHjTvop15EooMgOLlRT*gMNkfeTrYIBOTK2zRjFzjhQa5zBP-zHWPywBm3WUQhLTthQTQ7dUAM*SC10ihuAUjSkcFYA3d1FkbM2mf-yOvGGXsOqrM1TQVKOSe-sT4iOUPkLJWhPsJVEXk7sZNlHDEX75lw89yk5aUKCDC-CBLPO-L2nRT8c57c2g5Fuump6-ix0V*mCOJumVwttM*Lh8MpXR0X6oCmmPhemogvb3*WM3Qi6II64Dlw07D7Iuc1mZw2Nd6Kktf1Pgf3QrzsjqB-5e*EDzSVXuPghDzoI0ElVhKLQ-A9cWFCYDMmZZgBGmIfQ47FVEJJd90CcKyb7y9ySpHvYEOLlFkE*FNf7IFljsZs&eurl%5B%5D=BgLZi05PTk*6DvLQgr-gH08-7ivHApKOobSyF2onSZqUuDVn)

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

|  |  |
| --- | --- |
| **ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ****Конструкция и размеры**Roofing nails.Construction and dimensions | **ГОСТ4030-63** |

**Дата введения 01.07.64**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Условное обозначение гвоздя с диаметром стержня 3,5 мм и длиной 40 мм:

*Гвоздь 3,5×40 ГОСТ 4030-63*

**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283–75.

3. Теоретическая масса 1000 шт. кровельных гвоздей размером 3,5×40 равна 2,67 кг.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР.**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова.**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР or06.08.63 № 569.**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 4030–48.**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ**[**НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BgLZiw0DAgO6j7HzB9KNH6W8L7IO23s-zn53YriqFUeo*kHDwWpNVgZhmsxLhTVkV37A3lasbcqUAeX5VEmX92xhvpjsm57dmsDr5JG2CXRjjZ-IjTHlBlCSU6c*zMd6YKtdhpR9SNSpDNSUCtMGj-SM1U8ywWFYuUCVOH3XQ5txP8hIBwgP64be-WCUQNy0tykbC*EuQ1UL-TrgqzGuOJWGCDWR3PLAQemRa-L60B7b23rj0P6Kn3V41HLecqH67weF8G*Aqx*oZ*mAbGTRM-vjJueh6VaECFthVmlUWLAF5Xc1e-NC1HuKWydyAs4dlE-E68KLdo3N6hZGwrM1HmnvB4eeUeZk2P8CZPRsLNgD8uxr4ls16FlJzmRCaOx*rZTuM1jzTcxAu0h40l157eqsIiXudWT4pdzver8lveCxEHvEv3cWfk2U8GcZEMnZQLQFjTG21tsR0D0zH9Ycmx0kMYZO46a3ceRiCEOSuIKhBtIcjKbzfOa2P1TooIvtHUnrCTjJrQ4GX80kgtYfrz3bYsxo5mvKHHCC5obLFXblr47i*-prRaW*L-CiUUC3le5-KjvWa2ZOnXhAh7igR8KyDDrrJsk8LWEUu-xB6ccBgtPA04j1haAEmoAzDZxXgz9*LfblvfnPuMWqhVXSTYhTkOfowpXs1Rv6C7Ot6WDrdfXk&eurl%5B%5D=BgLZi0dGR0a3pxg9b1IN8qLSA8Yq739jTFlf*vmgI0KeuY176N30XEFRp3I)

| Обозначение НТД, на которой дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| [ГОСТ 283-75](http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1511.phtm) | 2 |

**5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.83 № 1359.**

**6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2–81, 4-88).**